Назначение машины

   Швейная машина класса 1-М предназначается для шитья в домашнем быту хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей обыкновенным двухниточным швом.

                Основные данные

   1. Машина имеет центрально-шпульковое челночное устройство.
   2. Наибольшее число оборотов в минуту - 1200.
   3. Шаг строчки наибольший - 4 мм.
   4. Подача материала - в прямом и обратном направлении.
   5. Плоская платформа размером - 371х178 мм.
   6. Вес головки машины (без ручного привода) - 11,5 кг.
   7. Швейные машины 1-М класса выпускаются:
   а) ручные - с ручным приводом на деревянной подставке с колпаком;
   б) ножное - с закрытым столом на чугунных боковинах, с ножным приводом от подножки;
   в) ножное - со столом шкафом;
   г) электрифицированные, на подставке, с колпаком.

Общие правила

   1.Маховик машины должен вращаться только водном направлении - на работающего.Нельзя вращать машину в противоположном направлении, от себя, так как неправильное вращение может вызвать запутывание ниток в челночном устройстве.
   2. После окончания шитья подкладывать под лапку кусок ткани или оставлять лапку в поднятом положении.
   3. Не пускать машину в ход без подложенной под лапку ткани, чтобы не тупились зубцы двигателя ткани и не портилась нижняя опорная поверхность нажимательной лапки.
   4. Нельзя тянуть или подталкивать материал руками во время шитья, чтобы не погнуть или не сломать иглу. Необходимая подача производится сомой машиной.
   5. Во время шитья передняя задвижная пластинка над челночным устройством должна быть закрыта.

Наименование деталей швейной машины класса 1-М

  1. Головной винт для регулирования нажима.
   2. Рычаг нитепритягивателя.
   3. Винт фронтальной доски.
   4. Фронтальная доска.
   5. Гайка для регулирования натяжения верхней нитки.
      
   6. Регулятор нитепритягивательной пружины.
   7. Нитепритягивательная пружина.
   8. Шайба натяжения.
   9. Нитенаправитель.
  10. Нитеобрезатель.
  11. Стержень нажимателя ткани.
  12. Головной винт нажимательной лапки.
  13. Задвижная пластина.
  14. Двигатель ткани.
  15. Игольная пластинка.
  16. Платформа.
  17. Катушечный стержень моталки.
  18. Нижнее натяжение моталки.
  19. Стержень игловодителя.
  20. Иглодержатель.
  21. Зажимной винт иглодержателя.
  22. Нитенаправитель игловодителя.
  23. Нажимательная лапка.
  24. Рукав.
  25. Катушечный стержень рукава.
  26. Защелка моталки.
  27. Маховик.
  28. Шкив моталки.

Основные детали и сборки швейной машины класса 1-М

(к рисункам деталей)

   Дет. 165 - корпус челнока.                               Дет. сб12М - двигатель челнока.
   Дет. 169 - передняя часть хода челнока.       Дет. 171 - пруж. перед. части хода челнока.
   Дет. 172М - корпус хода челнока.                   Дет. 164 - накладная пластинка.
   Дет. 168 - пружина двигателя челнока.          Дет. 11М - фрикционный винт.
   Дет. 182 - игольная пластинка.                         Дет. 105М - стопорный винт к иглодержателю.
   Дет. 26М - винт для регулировочн. пружины  Дет. 92М - регулировочный винт соединитель   -
   натяжения шпульного колпачка.                     ного рычага игловодителя.
   Дет. 10М - останов. винт к фрикцион. винту.   Дет. 96М - винт к пружине двигателя челнока.
   Дет. 30М - винт к верхней пласт. корп. хода.  Дет. 27М - останов. винт защелки.
   Дет. 16М - винт к накладной пластинке.          Дет. 102М - винт пруж. задвижн. пластинки.
   Дет. сб23М - иглодержатель.                           Дет. 85М - корпус иглодержателя.
   Дет. 49 - фрикционная шайба.                          Дет. 99М - зажимной винт иглодержателя.
   Дет. 66М - соединительный рычаг игловодит. Дет. 198 - нитенаправитель игловодителя.
   Дет. сб28М - шпульный колпачок.                    Дет. сб18 - нажимательная лапка.
   Дет. 166 - пружина натяж. шпульн. колпачка.Дет. 945 - шпулька.
   Дет. 26М - защелка шпульного колпачка.       Дет. 173 - верхняя пластинка корпуса хода
   челнока.                                                              Дет. 930 - пружина задвижн. пластинки.
   Дет. сб22М - задвижная пластинка.                 Дет. 150 - двигатель ткани.
   Дет. 144М - стержень нажимателя ткани.        Дет. 94М - головной винт нажимательной
   лапки.                                                                  Дет. 101М - головной винт пружины перед-
   ней части хода челнока.                                    Дет. 179 - нитепритягивательная пружина.
   Дет. 197 - игловодитель.

Вынимание шпульного колпачка и шпульки
   Шпульный колпачок вынимается из машины всякий раз, когда запас нижней нитки на шпульке израсходуется полностью.
   Сначала нужно поставить иглу в верхнее положение поворотом маховика на себя и отодвинуть переднюю задвижную пластинку, затем двумя пальцами левой руки захватить защелку "А" шпульного колпачка и извлечь шпульный колпачок наружу (рис.1). При открытой защелке шпулька не может выпасть из шпульного колпачка, так как ее задерживает крючок защелки. Для того чтобы вынуть шпульку, нужно опустить защелку на место, перевернуть шпульный колпачок открытой стороной вниз, и шпулька выпадет наружу.